                                                                                                Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
   nr. 159 din 29.11.2016
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
privind obiectivul
”Instalare lift exterior” – sediul Consiliului 

Județean Bistrița-Năsăud
Terenul aferent investiţiei este situat în intravilanul Municipiului Bistriţa şi este în proprietatea Statului Roman, cu drept de administrare către Prefectura Judeţului Bistriţa-Năsăud şi prin contract de atribuire în folosinţă cu titlu gratuit de spaţii cu destinaţia birouri Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, conform CF nr. 72190. 

     
Se doreşte instalarea unui lift la clădirea administrativă, care nu afectează caracteristicile istorice arhitecturale specifice centrului istoric al municipiului, precum și amenajarea spaţiului verde situat în nord-estul Palatului Administrativ, care va îmbogăți calitatea spaţiului public urban, intervenţie care de asemenea nu implică modificări ale aspectului centrului istoric.
     
Proiectul propus este important pentru creşterea calităţii suprafeţelor spaţiilor verzi din Municipiul Bistriţa, în vederea apropierii de normele şi de standardele europene privind spaţiul verde. Amenajarea spaţiilor verzi se înscrie şi din acest punct de vedere în priorităţile oraşului. Investiţia vizează amenajarea spaţiului verde adiacent Palatului Administrativ, amenajările se vor realiza pe o suprafaţă de 2234 mp, va fi amenajat un spațiu pentru fumat, se vor amplasa obiecte de mobilier urban, se vor reconfigura aleile, se vor realiza lucrări de întreținere a vegetației și plantare de arbuști.

     
Vegetaţia prezentă în acest moment în zona studiată este compusă din arbori, arbuşti şi plante perene. Gazonul este degradat, amestecat cu buruieni şi neuniform. Mobilierul urban lipseşte. Aleile pietonale sunt acoperite cu dale de beton, iar în unele porţiuni incomplete sau distruse de rădăcinile arborilor din apropierea lor, platforma pentru depozitarea deşeurilor nu este împrejmuită. Se simte nevoia amenajării unui spaţiu verde într-o zonă care atrage un număr atât de mare de persoane.
     
Se propun, de asemenea,  lucrări necesare pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități de deplasare la nivelele superioare ale sediului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, respectiv efectuarea unor lucrări de instalare a unui lift exterior pentru transport persoane.
     
Amplasament lift: în exteriorul clădirii, la intersecţia dintre corpul A şi corpul B al clădirii, cu acces în cabina de lift din holul central al imobilului, la nivelele parter, etaj 1, etaj 2 și mansardă.
Soluţia funcţională

·  Ascensor pentru 8 persoane, amplasat în exteriorul clădirii, cu acces din holul central, la fiecare nivel: parter, etaj 1, etaj 2, mansardă;
·  Se va realiza un acces nou, de pe faţada posterioară a clădirii, din zona spaţiului verde propus pentru amenajare în prezentul proiect;
·  Accesul nou este poziţionat la nivelul parterului, lângă ascensor;
·  Accesul va cuprinde podest + scară exterioară cu structura din beton, uşă exterioară și copertină din sticlă securizată.
Structura de rezistență

·  Fundaţie - radier general sub putul liftului (puţul liftului coboară până la cota - 1,30 față de cota + 0,00 = cota parterului. Fundaţia va fi executată cu rost de dilatație față de clădirea existentă;
·  Suprastructura metalică pentru puţul liftului, cu rost de dilatație față de clădirea existentă;
·  Acoperiş şarpantă de lemn peste hol mansardă - zona acces lift și puţul liftului.
Lucrări de arhitectură propuse

       Lucrări de arhitectură aferente ascensorului (după montarea structurii de rezistență a ascensorului)

·  Placare soclu cu piatră naturală; 

·  Închiderea perimetrală a structurii ascensorului;
·  Montarea faţadei cortină pe una din laturile ascensorului; 

·  Închidere interioară la acces in lift; 

·  Realizarea pardoselii în zona de acces lift; 

·  Zugrăveli interioare pe pereți și tavane.
Intervenţii - lucrări de arhitectură la holuri clădire existentă
Parter

·  Desfacerea tâmplariei exterioare existente - zona unde va fi amplasat liftul;
·  Desfacerea unei porţiuni din pardoseala (piatră naturală + șapă), pentru executarea lucrărilor aferente instalării liftului;
·  Închideri parţiale cu zidărie de cărămidă de 25 cm grosime - conf. planşe arhitectură;
·  Buiandrug deasupra golului de ușă;
·  Montarea unei tâmplarii noi  ușa exterioară;
·  Reparaţii la tencuieli existente deteriorate în etapa de şantier + tencuieli drișcuite pe zidării noi;
·  Refacere pardoseală.
Etaj 1 si etaj 2

·  Desfacerea tâmplăriei exterioare existente - zona unde va fi amplasat liftul;
·  Închideri parţiale cu zidărie de cărămidă;
·  Montarea de tâmplarii noi; 

·  Montarea, în fața ferestrelor, de balustrade metalice. Reparaţii la tencuieli existente deteriorate în etapa de şantier și executarea de tencuieli driscuite interioare pe zidarii noi;
·  Refacere pardoseală.
Mansardă, pod nou + învelitoare

·  Desfacerea tâmplăriei exterioare existente - zona unde va fi amplasat liftul;
·  Desfacerea parapetului de fereastra existentă, inclusiv glaful din beton armat de la fereastră;
·  Desfacerea învelitorii şi a termoizolaţiei de peste hol mansardă; 

·  Desfacerea burlanului existent în zona în care va fi amplasat liftul, pe toată înalţimea;
·  Executarea lucrărilor de structură: perete + grinzi de beton, structuri de lemn (planşeu peste mansardă + şarpantă);
·  Executarea unui planseu orizontal peste mansarda- zona acces in lift, inclusiv deasupra puţului de lift. Sub planşeul orizontal se va monta un tavan fals din gipscarton pe structură metalică;
·  Executarea de închideri laterale; 

·  Montare învelitoarea peste zona în care se fac lucrări;
·  Montarea de jgheaburi noi, din tabla prevopsită culoare gri;
·  Montarea a două burlane.
Lucrări exterioare

·  Construcţie ascensor;
·  Soclul ascensorului (din beton) va fi placat cu piatră naturală culoare gri;
·  Scară acces nou creat;
·  Podestul şi scările vor fi placate cu piatră naturală; 

·  Se va monta o balustradă metalică pe latura opusă liftului;
·  Se va monta o copertină din sticla securizata cu tiranti care va fi  ancorată în peretele clădirii existente, deasupra noului acces;
·  Refacere finisaje faţada existentă;
·  Pe pereţii exteriori ai clădirii existente se va monta termosistem; 

·  Trotuarul de gardă pe zona afectată de lucrări va fi din dale de beton;
·  Pe direcţia celor două burlane noi se va monta, în trotuar, o rigola din elemente de beton prefabricate care să dirijeze apele pluviale spre spaţiul verde.
VALOAREA ESTIMATIVĂ A PROIECTULUI

 TOTAL GENERAL                                                                    562010,34 lei

 DIN CARE C+M                                                                      394277,09 lei

 DURATA DE EXECUȚIE                                                           5 luni
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