                                                                     ANEXA 

                                   la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

                                                        nr. 100 din 31.07.2017
Programul de măsuri pentru deszăpezirea şi combaterea poleiului 
pe drumurile judeţene în perioada 20.10.2017-31.03.2018 
în judeţul Bistriţa-Năsăud
I. GENERALITĂŢI

OBIECT ŞI DOMENIU DE ACTIVITATE

 
Drumurile sunt afectate pe perioada de iarnă de fenomene meteorologice (înzăpeziri, gheaţă, polei ,etc.) care pot determina înrăutăţirea viabilităţii sau chiar închiderea circulaţiei rutiere.

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, în calitate de administrator al drumurilor judeţene, prin aparatul de specialitate va organiza sistemul de informare şi control al stării drumurilor judeţene, precum şi modul de pregătire şi acţionare pe timp de iarnă.

În vederea asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene în timpul iernii, în condiţii de siguranţă, sunt necesare de executat o serie de activităţi care să conducă la prevenirea şi combaterea lunecuşului şi a înzăpezirii acestora, a informării privind starea drumurilor pentru participanţii la trafic, a organelor superioare şi a mass-media, cât şi a unei coordonări corespunzătoare  tuturor acestor acţiuni.


Activitatea are caracter strategic, de importanţă naţională şi se desfăşoară sub directa îndrumare şi conducere a administratorului drumului.

II. PREVEDERI   GENERALE

Executarea activităţilor se face din ordinul administratorului drumului, ca unic răspunzător al asigurării traficului în condiţii de siguranţă, fluenţă şi continuitate şi în conformitate cu prevederile din “Normativul privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013”.


Executarea acestora se va face de către unităţi cu profil specific, dotate cu personal calificat, instalaţii şi tehnologii care corespund cerinţelor de calitate, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Executantul poartă răspunderea, pe toată durata contractului, de buna desfăşurare a activităţii de prevenire şi combatere a lunecuşului şi înzăpezirii pe toate drumurile judeţene cuprinse în contract, care trebuie realizată în termenele şi modalităţile stabilite prin “Normativul privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, a prevederilor din prezentul caiet de sarcini şi a anexelor, rămânând direct răspunzător pentru eventualele accidente sau pagube provocate ca urmare a nerespectării acestor prevederi.


Executantul va ţine evidenţa zilnică, pe ore şi tronsoane de drum, a intervenţiilor, privind atât utilajele şi echipamentele cât şi materialele folosite, în „Jurnalul de activitate pe timp de iarnă”, conform Anexei 6 din ”Normativul privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013.


De asemenea, se vor păstra documentele care atestă calitatea materialelor, evidenţa funcţionării utilajelor, evidenţa activităţii de prevenire şi combatere a lunecuşului şi a înzăpezirii , precum şi a personalului de intervenţie şi informare, punându-le la dispoziţia beneficiarului, la cererea acestuia. Aceste documente se vor întocmi în mod clar şi vor însoţi obligatoriu situaţiile de lucrări la fiecare decontare a activităţii.  


Jurnalul va fi numerotat si ştampilat de către beneficiar, iar periodic (de regulă zilnic sau cel mult la două zile) va fi verificat şi confirmat de către acesta.


Executantul are obligaţia să transmită beneficiarului zilnic şi ori de câte ori situaţia o impune “Buletinul meteo-rutier” conform Anexei 7 la “Normativul privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, şi să ia din timp măsurile ce se impun în situaţiile respective.


Indiferent de oră, în cazul apariţiei unei situaţii deosebite (blocaj de circulaţie, polei, ninsori abundente, viscol, etc.) acestea vor fi anunţate imediat beneficiarului, prin ofiţerul de serviciu, pentru ca împreună cu beneficiarul să ia măsurile ce se impun.    
IV.      DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Combaterea lunecuşului se face utilizând materiale antiderapante (nisip, zgură, etc.) cât şi fondanţi chimici  (sare)  sau amestec de 10 – 30% (sau chiar mai mult  pentru îmbracăminţi cu etanşeitate bună) sare şi nisip.


Felul materialului răspândit depinde de tipul intervenţiei, de nivelul de viabilitate pe timp de iarnă a drumului, tipul şi starea îmbrăcăminţii, temperatura la nivelul îmbrăcăminţii rutiere, starea timpului, consideraţii economice.

Aprovizionarea cu materiale se va desfăşura astfel:

- materiale antiderapante (concasate cu granulozitate 0 - 8 mm cu sortul 0 - 1 mm sub 10%);

        - în funcţie de necesităţi acolo unde este cazul, pentru drumurile aflate în administrarea autorităţilor judeţene ale drumurilor;

        - materiale chimice (sare cu granulozitate 0 - 8 mm, soluţie de sare, clorură de calciu);

        - 35% din cantitatea necesară până la 1 noiembrie;

        - 50% din cantitatea necesară până la 1 decembrie;

        - 75% din cantitatea necesară până la 31 decembrie;

        - completare până la 100%, în funcţie de condiţiile meteo şi de stocuri.


Amestecurile de materiale antiderapante şi materiale chimice trebuie sa fie omogene, iar răspândirea lor cât mai uniformă şi la o înălţime de aruncare a materialului de circa 0,50 m deasupra suprafeţei părţii carosabile, în dozaje cuprinse între 100 – 300 gr/mp (cantităţile mai mari se folosesc pe zone critice cum ar fi: intersecţii, declivităţi mari, curbe cu raze mici, etc.). 


Utilizarea sării este eficientă numai pentru temperaturi la suprafaţa carosabilului mai mari de –7o C, pentru temperaturi mai scăzute fiind periculoasă şi nu se va mai folosi.


Cantitatea de sare răspândită este între 10 – 60 gr/mp. Pe drumurile cu circulaţie intensă sau în timpul în care vântul suflă tare este eficient să se utilizeze sarea preumezită în cantitate de  5 – 30 gr/mp, dar numai până la temperaturi de  –7o C. Umezirea se realizează prin adăugarea a 80-100 l apă/mc sare.


Sarea pură se va utiliza numai pe îmbrăcăminţi bine etanşeizate cu aprobarea beneficiarului.


Pentru scopuri preventive nu se recomandă folosirea sării granulate uscate, decât în timpul ninsorilor normale, liniştite, viteza vehiculelor de împrăştiat fiind mai mică de 30 km /oră.


Pentru temperaturi mai scăzute (până la – 15oC) se poate utiliza numai material antiderapant.


Materialul antiderapant se foloseşte de asemenea pe îmbrăcăminţile rutiere degradate, cu slabă etanşeitate, pe cele de beton de ciment realizate în ultimii 5 ani, pe drumurile pietruite şi de pământ, precum şi pe podurile metalice.
Încadrarea drumurilor judeţene din administrarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, pe nivele de viabilitate şi intervenţie pe timpul iernii a fost împărţită în cinci zone conform tabelelor de mai jos:

Zona 1 - Bistriţa

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	       Nivel I de viabilitate
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Categoria
	Lungimea
	Tipul îmbrăcăminţii
	Sectorul este

	funcţionala
	totală
	Sector
	Modernizat
	Pietruit
	cuprins între

	şi nr. drum
	km
	km
	km
	km
	localităţile

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	DJ 151
	15,682
	110+246
	2,520
	
	Şintereag - Blăjenii de Jos

	
	
	112+766
	
	
	

	
	
	112+766
	0,784
	
	Blăjenii de Jos

	
	
	113+550
	
	
	

	
	
	113+550
	13,162
	
	Blăjenii de Jos - Bistriţa

	
	
	126+712
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	DJ 154 C
	1,000
	15+600
	1,000
	
	Budacu de Sus

	
	
	16+600
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	DJ 173
	14,115
	1+130
	14,115
	
	Bistriţa - Budacu de Sus

	
	
	15+245
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TOTAL I
	30,797
	
	30,797
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Nivel II de viabilitate
	
	

	
	
	
	
	

	Categoria
	Lungimea
	Tipul îmbrăcăminţii
	Sectorul este

	funcţională
	totală
	Sector
	Modernizat
	Pietruit
	cuprins între

	şi nr. drum
	km
	km
	km
	km
	localităţile

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	DJ 172 G
	35,440
	24+838
	2,050
	
	DJ 154 - Monariu

	 
	 
	26+888

26+888
	 
	4,890
	Monariu - Budacu de Jos

	 
	 
	31+778
	 
	
	

	 

 
	 

 
	31+778

35+488
	3,710


	
	Budacu de Jos - Jelna


	 

 
	 

 
	38+888

43+060
	4,172


	6,958
	Orheiu Bistriţei - Satu Nou



	 
	 
	50+000
	13,660
	
	Satu Nou-  Livezile

	 
	 
	63+678
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	DJ 172 D
	23,471
	35+055
	14,000
	9,471
	Prundu Bîrgăului - Miţa

	
	
	11+584
	
	
	

	
	
	0+000
	
	
	

	
	
	

	DJ 172 D
	5,093
	5+093
	
	5,093
	Mureşenii Bîrgăului-Colibiţa

	
	
	
	
	
	 

	DJ 173 C
	7,660
	1+400
	
	4,645
	Bistriţa - Budacu de Jos

	
	
	6+045
	
	
	

	
	
	6+185
	
	3,015
	Budacu de Jos - Buduş

	
	
	9+200
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	DJ 172 G
	10,250
	10+400
	10,250
	
	Chiraleş - Sărăţel

	
	
	20+650
	
	
	 

	
	
	
	
	 
	 

	DJ 172 D
	4,000
	40+732
	4,000
	 
	Josenii Bîrgăului - Strîmba

	
	
	44+732
	
	 
	

	TOTAL II
	85,914
	
	51,842
	34,072
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Nivel III de viabilitate
	
	

	
	
	
	
	
	

	Categoria
	Lungimea
	Tipul îmbrăcăminţii
	Sectorul este

	funcţională
	totală
	Sector
	Modernizat
	Pietruit
	cuprins între


	şi nr. drum
	km
	km
	km
	km
	localităţile

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	DJ 173
	10,064
	15+245
	
	10,064
	Budacu de Sus - Şieu

	
	
	25+309
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TOTAL III
	10,064
	
	0
	10,064
	


Zona 2 - Beclean
	
	
	       Nivel I de viabilitate
	
	

	
	
	
	
	
	

	Categoria
	Lungimea
	Tipul îmbrăcăminţii
	Sectorul este

	funcţională
	totală
	Sector
	Modernizat
	Pietruit
	cuprins între

	şi nr. drum
	km
	km
	km
	km
	localităţile

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	DJ 171


	39,520


	0+000

19+630

19+630

21+600
	19,630


	1,970
	Uriu - Lunca Borlesei

Lunca Borlesei - Borleasa



	
	
	21+600
	7,017
	
	Borleasa- Tîrlişua

	
	
	28+617
	
	
	

	
	
	28+617
	10,903
	
	Tîrlişua - Limita

	
	
	39+520
	
	
	judet Maramureş

	DJ 172 K
	1,000
	1+000
	1,000
	
	DN 17 - Reteag

	
	
	
	
	
	

	TOTAL I
	40,520
	
	38,550
	1,970
	


	
	
	
	Nivel II de viabilitate
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Categoria
	Lungimea
	Tipul imbrăcăminţii
	Sectorul este

	funcţională
	totală
	Sector
	Modernizat
	Pietruit
	cuprins între

	şi nr. drum
	km
	km
	km
	km
	localităţile

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	DJ 170
	24,450
	0+000
	13,450
	
	Reteag - Negrileşti

	
	
	13+450
	
	
	

	
	
	13+450
	
	11,000
	Negrileşti -

	
	
	24+450
	
	
	Breaza

	
	
	
	
	
	

	DJ 172
	10,636
	0+000
	2,100
	
	Beclean - Figa

	
	
	2+100
	
	
	

	
	
	5+870
	2,790
	
	Figa - DN 17

	
	
	10+636
	5,746
	
	

	DJ 172
	35,420
	10+643
	12,900
	
	DN 17 - Cociu -

	
	
	23+543
	
	
	Mocod

	
	
	23+680
	10,480
	
	Mocod - Zagra

	
	
	34+160
	
	
	

	
	
	34+160
	12,040
	
	Zagra - Suplai

	
	
	46+200
	
	
	

	DJ 172 A
	33,000
	0+000

26+000
	26,000
	
	Beclean - Chiochiş

	
	
	26+000
	
	7,000
	Chiochiş - Limita

	
	
	33+000
	
	
	judeţ Cluj

	DJ 172 G
	10,130
	0+000
	
	10,130
	Nușeni - Chirales

	
	
	10+130
	
	
	

	DJ 172 F
	9,000
	22+570
	0,530
	
	Limita judeţ Cluj -

	
	
	23+100
	
	
	

	
	
	23+100
	0,300
	
	Braniştea

	
	
	23+400
	
	
	

	
	
	23+400
	8,170
	
	Braniştea - Beclean

	
	
	31+570
	
	
	

	TOTAL II
	122,636
	
	94,506
	28,130
	

	
	
	       Nivel III de viabilitate
	
	

	
	
	
	
	
	

	Categoria
	Lungimea
	Tipul îmbrăcăminţii
	Sectorul este

	funcţională
	totală
	Sector
	Modernizat
	Pietruit
	cuprins între

	şi nr. drum
	km
	km
	km
	km
	localităţile

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	DJ 172 H
	11,380
	0+000
	
	11,380
	Nuşeni - Matei

	
	
	11+380
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	DJ 172 I
	13,220
	0+000
	5,500
	
	Beudiu - Viţa

	
	
	5+500
	
	
	

	
	
	5+550
	
	7,720
	Viţa - Limita județ Cluj

	
	
	13+220
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	DJ 172 K
	4,490
	6+110
	0,600
	
	Braniştea

	
	
	6+710
	
	
	

	
	
	6+710
	
	2,340
	Braniştea - Cireşoaia

	
	
	9+050
	
	
	

	
	
	9+050
	1,400
	
	Cireşoaia

	
	
	10+450
	
	
	

	
	
	10+450
	
	0,150
	Cireşoaia

	
	
	10+600
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TOTAL III
	29,090
	
	7,500
	21,590
	


Zona 3 – Năsăud

	
	
	Nivel I de viabilitate
	

	
	
	
	
	
	

	Categoria
	Lungimea
	Tipul îmbrăcăminţii
	
	Sectorul este

	funcţională
	totală
	Sector
	Modernizat
	Pietruit
	cuprins între

	şi nr. drum
	km
	km
	km
	km
	localităţile

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	DJ 172 D
	36,306
	56+556
	36,044
	
	Ilva Mică - Lunca Ilvei

	
	
	92+600
	
	
	

	
	
	92+600
	
	0,262
	Lunca Ilvei - km 92+862

	
	
	92+862
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TOTAL I
	36,306
	
	36,044
	0,262
	

	
	
	Nivel II de viabilitate
	

	
	
	
	
	
	

	Categoria
	Lungimea
	Tipul îmbrăcăminţii
	Sectorul este

	funcţională
	totală
	Sector
	Modernizat
	Pietruit
	cuprins între

	şi nr. drum
	km
	km
	km
	km
	localităţile

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	DJ 172 C
	4,973
	0+000
	
	
	DJ 172D - Leşu

	
	
	4+973
	4,973
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	17,500
	
	Rebrişoara - Parva

	DJ 172 B
	17,500
	
	
	

	DJ 173B
	15,330

14+320
	
	3,350
	Tărpiu

	
	
	17+670
	
	
	

	
	
	17+670
	2,850
	
	DC 32

	
	
	20+520
	
	
	Intersecţie DC 32 - Nimigea

	
	
	20+520
	
	
	

	
	
	26+300
	
	
	Nimigea

	
	
	
	9,130
	
	

	
	
	
	
	
	

	DJ 172 D
	10,320
	44+732
	
	10,320
	Strâmba Mănăstire - Ilva Mică

	
	
	55+052
	
	
	

	TOTAL II
	48,123
	
	34,453
	13,670
	


Zona 4 – Şieu

	
	
	       Nivel I de viabilitate
	
	

	
	
	
	
	
	

	Categoria
	Lungimea
	Tipul imbrăcăminţii
	Sectorul este

	funcţională
	totală
	Sector
	Modernizat
	Pietruit
	cuprins între

	şi nr. drum
	km
	km
	km
	km
	localităţile

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	DJ 154
	34,720
	17+000
	34,720
	
	Limită judeţ Mureş -

	
	
	51+720
	
	
	Şieu – Sărata (DN 17)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	DJ 173
	36,534
	25+866
	12,016
	
	Şieu - Pintic

	
	
	37+882
	
	
	

	
	
	37+882
	
	1,960
	Pintic

	
	
	39+842
	
	
	

	
	
	39+842
	1,610
	
	Teaca

	
	
	41+452
	
	
	

	
	
	42+968
	8,560
	
	Teaca - Ocniţa

	
	
	51+528
	
	
	

	
	
	54+100
	
	
	Ocniţa - Milaş

	
	
	60+300
	
	
	

	
	
	66+488
	12,388
	
	Milaş - limită județ.Mureş

	DJ 162
	8,300
	0+000
	8,300
	
	Teaca - Archiud

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TOTAL I
	79,554
	
	77,594
	1,960
	

	
	
	Nivel III de viabilitate
	
	

	
	
	
	
	
	

	Categoria
	Lungimea
	Tipul îmbrăcăminţii
	Sectorul este

	funcţională
	totală
	Sector
	Modernizat
	Pietruit
	cuprins între

	şi nr. drum
	km
	km
	km
	km
	localităţile

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	DJ 154 C
	7,100
	0+000
	7,100
	
	

	
	
	
	
	
	Şieuţ - Sebiş

	
	
	
	
	
	

	
	
	7+100
	
	
	

	DJ 154 B
	4,780
	10+620
	
	4,026
	Limită județ Mureş -

	
	
	14+646
	
	
	Monor

	
	
	14+646
	0,400
	
	

	
	
	15+046
	
	
	

	
	
	15+046
	
	0,354
	

	
	
	15+400
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	DJ 154 D
	9,540
	0+000
	
	7,540
	Domneşti - Dipşa

	
	
	9+540
	2,000
	
	

	
	
	
	
	
	

	DJ 162
	9,600
	38+826
	
	9,600
	Silivaşu de Cîmpie -

	
	
	48+426
	
	
	Șopteriu - DJ 173

	
	
	
	
	
	

	DJ 154 D
	5,000
	12+120
	
	5,000
	Viile Tecii -

	
	
	17+120
	
	
	Budurleni

	
	
	
	
	
	

	TOTAL III
	36,020
	
	9,500
	26,520
	


        Zona 5 – Lechinţa

	
	
	       Nivel II de viabilitate
	
	

	
	
	
	
	
	

	Categoria
	Lungimea
	          Tipul îmbrăcăminţii
	Sectorul este

	funcţională
	totală
	Sector
	Modernizat
	Pietruit
	cuprins între

	si nr. drum
	 km
	km
	 km
	km
	localităţile

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	13+540
	 
	
	 

	 
	 
	18+540
	 
	5,00
	Stupini-DJ 151

	DJ 162
	22,100
	18+733
	5,900
	
	Sînmihaiu de Cîmpie - 

	 
	 
	24+633
	 
	
	Miceştii de Cîmpie

	 
	 
	24+633
	 
	11,200
	Miceştii de Cîmpie -

	 
	 
	35+833
	 
	
	Silivaşu de Cîmpie.

	 
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DJ 172 E
	13,753
	7+307
	7,385
	
	Matei - Lechinţa

	 
	 
	14+692
	 
	
	 

	 
	 
	15+938
	6,368
	
	Lechinţa - Herina

	 
	 
	22+306
	 
	
	 

	DJ 172 H
	11,550
	14+043
	11,550
	 
	Matei - DJ 151

	 

 
	 

 
	25+593

 
	 

 
	 
	 

 

	
	
	
	
	
	

	TOTAL II
	47,403
	 
	31,203
	16,200
	 

	
	
	   Nivel III de viabilitate
	
	

	
	
	
	
	
	

	Categoria
	Lungimea
	Tipul imbrăcăminţii
	Sectorul este

	funcţională
	totală
	Sector
	Modernizat
	Pietruit
	cuprins între

	şi nr. drum
	km
	km
	km
	km
	localităţile

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	DJ 154 D
	3,000
	20+000
	
	
	Brăteni

	
	
	20+500
	
	
	

	
	
	20+500
	
	
	Brăteni

	
	
	21+300
	3,000
	
	

	
	
	21+300
	
	
	Brăteni - DJ 151

	
	
	22+250
	
	
	

	
	
	22+250
	
	
	

	
	
	23+000
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	DJ 172 E
	7,000
	0+000
	
	7,000
	Strugureni - Matei

	
	
	7+000
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TOTAL III
	10,000
	
	3,000
	7,000
	


Pe drumurile de nivel I de viabilitate, pe timp de iarnă, este interzisă răspândirea manuală de materiale antiderapante tratate cu substanţe antiaglomerante sau a materialelor chimice, pentru a se evita formarea de gropi, care pot îngreuna sau periclita desfăşurarea traficului rutier. Fac excepţie zonele din pante sau rampe unde se amplasează depozite mici pe marginea drumului, pentru a se putea acţiona în situaţii deosebite. Aceste depozite vor fi curăţate după fiecare depunere de zăpadă , pentru a putea fi uşor de identificat.

Pe celelalte drumuri, în cazul în care dotarea nu permite împrăştierea mecanizată, se poate împrăştia şi manual, cu mare atenţie şi cât mai uniform posibil, pentru a evita formarea de gropi şi denivelări.

Combaterea lunecuşului la poduri şi pasaje denivelate se va face prin utilizarea materialelor antiderapante (nisip natural, zgură). Pentru straturile de gheaţă sau zăpadă îndesată în grosime de până la 1 cm se recomadă utilizarea a 100-200 gr/mp material antiderapant, dozaj ce poate spori la 150-300 gr/mp pentru grosimi mai mari.                 

Acţiunea de îndepărtare a zăpezii începe de la axul drumului spre margini. În cazul în care pe partea carosabilă s-a format gheaţă se va acţiona cu autogredere şi răspânditoare cu materiale chimice şi antiderapante, repetând acţiunea până la completa topire a gheţii şi îndepărtarea acesteia de pe partea carosabilă. 

Dacă prin procedeul de mai sus nu se obţine rezultatul scontat, se va proceda la scarificarea stratului de gheaţă cu autogrederul şi răspândirea de materiale chimice, lucrându-se pe sectoare scurte şi folosind la nevoie buldozere pe pneuri. Curăţirea cu lamă se efectuează după începerea procesului de topire a gheţii.

La deszăpezirea drumurilor pe care s-au executat în anul respectiv    tratamente bituminoase, precum şi la deszăpezirea căii pe poduri şi pasaje denivelate ce au montate rosturi de dilataţie performante, se vor utiliza lame cu cuţite de cauciuc. 
	         Necesarul de materiale folosite  pe zone de intervenţie se regăseşte în tabelul  de mai jos:


	
	
	
	
	

	 
	Sare
	Nisip
	Utilaje
	

	 
	to
	to
	buc
	

	Zona I Bistriţa             (Anexa 1)
	762
	2.800
	13
	

	Zona II Beclean           (Anexa 2)
	1.150
	4.200
	13
	

	Zona III Năsăud          (Anexa 3)
	504
	1.900
	10
	 

	Zona IV Şieu               (Anexa 4)
	696
	2.540
	11
	

	Zona V Lechinţa          (Anexa 5)
	708
	2.760
	11
	

	TOTAL 
	3.820
	14.200
	58
	


SARE 


Sarea nu trebuie să conţină impurităţi mai mult de 4%, umiditatea la depozitare să fie de max. 1% şi să conţină un agent chimic, care să împiedice formarea de bulgări.


Din punct de vedere granulometric ea trebuie să se încadreze în limitele de 0-7 mm, având minim 50 % dimensiunea sub 3 mm.
 
NISIP 


Nisipul trebuie să fie curat, făra argile, aspru, cu dimensiunea în limita de       0-7 mm, în care ponderea fracţiunii peste 1 mm să reprezinte 85 %.
CARBURANŢI

Cantităţile de carburanţi (benzina, motorina), se vor aproviziona în avans pentru minimum 14 zile de acţionare, se vor stabili în funcţie de numărul autovehiculelor şi utilajelor din fiecare bază. Acest nivel se va menţine, prin completare, pe toata perioada iernii.
Depozitarea materialelor  


Materialul antiderapant depozitat în aer liber se va amesteca cu materiale chimice pentru a evita îngheţul şi aglomerarea acestuia în depozit.
UTILAJE               


Utilajele şi echipamentele specifice pentru deszăpezirea drumurilor şi combaterea lunecuşului , din dotare sau închiriate, vor fi menţinute permanent în stare de funcţionare, cu reviziile la zi, cu documente în vigoare pentru circulaţia pe drumurile publice, astfel încât să fie permanent pregătite pentru acţionare.                           


Dacă nu se pot asigura din dotarea proprie autovehicule, utilaje şi echipamente specifice activităţii de iarnă, acestea se pot închiria de la alte unităţi.

Utilajele folosite la desfăşurarea activităţii de iarnă sunt, în general, utilaje cu lamă (autogreder, greder semipurtat, etc) sau autovehicule la care se montează în faţă lamă metalică. De preferinţă lamele vor fi dotate cu cuţite de cauciuc cu inserţie metalică.


În mod obişnuit utilajele de patrulare se folosesc grupate în formaţii de lucru, dar şi individual, funcţie de caracteristicile drumului şi ale utilajului.


Utilajele din cadrul formaţiei vor acţiona decalat în profil transversal astfel încât să asigure cel puţin acoperirea unei benzi de circulaţie. 


Cel mai eficient utilaj de patrulare este autovehiculul cu lamă orientabilă, care este caracterizat prin mobilitatea mare a lamei, viteză de lucru  ridicată şi are avantajul că de la o anumită viteză (de regulă peste 30 km/ora) aruncă lateral zăpada de pe platforma drumului. 

Raza de acţiune a acestora este de 30 – 50 km în funcţie de dificultăţile traseului, de frecvenţa şi abundenţa ninsorilor.


Pentru zonele de munte, lama va fi montată pe autovehicule lestate cu cel puţin două osii motoare.


Autogrederele pot acţiona eficient numai dacă grosimea zăpezii, depusă în suluri  sau continuă, nu depăşeşte 60 cm.


Utilajele şi echipamentele de răspândire a lor, viteza de lucru a acestora, semnalizarea vehiculelor care fac aceste operaţiuni, organizarea acţiunii de răspândire, se va face în conformitate cu prevederile din "Normativul privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013              


În cazul în care se întâlneşte un vehicul înzăpezit, personalul care însoţeşte utilajul de deszăpezire, va comunica imediat la baza cea mai apropiată datele de identificare a vehiculului. Personalul de serviciu de la baza de deszăpezire, care ia notă despre aceste vehicule va anunţa imediat proprietarii sau organele de poliţie din localitatea în care se afla proprietarii.


Se interzice tractarea de către utilajele de deszăpezire a vehiculelor rămase pe drum, cu excepţia celor singulare, care impiedică acţiunea de deszăpezire.


Utilajele de combatere a lunecuşului şi deszăpezire vor fi dotate cu lămpi girofar de culoare galbenă, montate astfel încât să fie vizibile din toate direcţiile şi eventual sirene sau amplificatoare de voce.


Acestea vor funcţiona numai în timpul acţiunii sau a deplasării spre locul de acţiune.


Punctele extreme ale gabaritului acestor utilaje se vor marca cu steguleţe galbene.


Staţionarea utilajelor de combatere a lunecuşului şi de deszăpezire pe partea carosabilă (dacă este necesar) se va face cât mai apropiat de marginea acesteia , pentru a nu stânjeni circulaţia rutieră şi activitatea celorlalte utilaje.


Autovehiculele de însoţire şi principalele utilaje de deszăpezire vor fi dotate cu mijloace de comunicare având totodată şi instalaţiile de lumină şi semnalizare pravăzute de lege.


Carburanţii, lubrifianţii, piesele de schimb, vor fi asigurate pentru minim 14 zile de acţionare, stabilite în funcţie de numărul autovehiculelor şi utilajelor de intervenţie.   
FORMAŢIA MINIMĂ DE UTILAJE PE ZONE :

ZONA 1:

- autogreder



buc.
2

- autorăspânditor cu lamă

buc.
7
- încărcător frontal


buc.
2

- buldoexcavator


        buc.
1

- autospecială LEA


buc.  1
ZONA 2 :

- autogreder



buc.
2

- autorăspânditor cu lamă

buc.
8
- încărcător frontal


buc.
1
- buldoexcavator 

        buc.
1

- autospecială LEA


buc.  1
ZONA 3 :

- autogreder



buc.
2

- autorăspânditor cu lamă

buc.
5
- încărcător frontal


buc.
1
- buldoexcavator 

        buc.
1

- autospecială LEA


buc.  1
ZONA 4 :

- autogreder



buc.
2

- autorăspânditor cu lamă

buc.
6
- încărcător frontal


buc.
1
- buldoexcavator


        buc.
1
- autospecială LEA


buc.  1
ZONA 5 :

- autogreder



buc.
2

- autorăspânditor cu lamă

buc.
6
- încărcător frontal


buc.
1
- buldoexcavator

                buc.
1
- autospecială LEA


buc.  1
REŢEAUA DE COORDONARE OPERATIVĂ ŞI INFORMRE   

Executantul activităţii de prevenire şi combatere a lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene este obligat să aibă un dispecerat care să centralizeze şi să furnizeze beneficiarului toate datele şi informaţiile privitoare la această activitate. Aceste date vor fi transmise beneficiarului, în scris pe formularele model, de doua ori pe zi la interval de 12 ore şi  ori de câte ori sunt solicitate. 


Pentru buna desfăşurare a activităţii de deszăpezire se va organiza reţeaua de coordonare operativă şi informare prin care se vor stabili următoarele :

- modalităţile de comunicare (posturile telefonice fixe, mobile, e-mail,   etc) de la unităţile proprii şi de la alte unităţi amplasate de-a lungul drumurilor, inclusiv a programului de serviciu pentru informare;

- personalul pentru coordonare şi informare,  în funcţie de nivelul de viabilitate pe timp de iarnă, la fiecare bază, punct de sprijin şi de informare de pe reţea şi la unităţi şi dispecerate;

- lista indicativelor de apel pentru staţiile de radio-telefonie din dotare (dacă se utilizează acest mijloc de comunicare) sau lista  nr. de telefoane mobile;

- colaborarea cu radiourile teritoriale şi locale privind informarea participanţilor la trafic pe perioada iernii;


Întreg personalul din cadrul bazelor de deszăpezire sau a punctelor de sprijin, inclusiv cel de coordonare şi informare trebuie să aibă o instruire corespunzătoare specificului activităţii sale.


Instruirea pe specialităţi, inclusiv pe linie de protecţie a muncii  se va face în conformitate cu prevederile în vigoare.

         BAZE DE DESZĂPEZIRE 

Pentru unităţile operative de acţiune (baza de deszăpezire, puncte de sprijin sau informare), se va adopta nivelul de intervenţie N.I.1.în cazul asigurării şi mentinerii circulaţiei rutiere pe timp de iarnă a sectoarelor de drum aferente, clasificate la nivelul I de viabilitate.


Bazele de deszăpezire vor fi judicios amplasate, astfel încât timpul necesar (pregătirea şi scoaterea utilajelor pe drumul public aferent bazei) până la începerea intervenţiilor pe drum de regulă să nu depăşească 30 minute de la declanşarea operaţiunilor.


Se va asigura informarea permanentă a stării drumurilor (24 de ore, echivalent a trei schimburi) prin mijloace menţionate atât în afara programului normal de lucru, cât şi în zilele de sărbători legale. Aceasta va permite, aprecierea în timp util a pericolului de formare a poleiului, straturilor de gheaţă sau zăpadă pe partea carosabilă şi posibilitatea declanşării operaţiunilor de intervenţie corespunzătoare.


Unităţile operative vor fi asigurate cu utilaje şi echipamente suficiente de deszăpezire şi combatere a gheţii, de regulă proprii, corespunzătoare caracterului climatic şi gradului de înzăpezire ale sectoarelor de drum respective.


În situaţia deservirii de către baza de deszăpezire a unei reţele rutiere compuse cu sectoare de drum cu niveluri de viabilitate diferite, se va acţiona cu prioritate pe cele clasificate la nivelul I, organizând totodată dirijarea utilajelor spre sectoarele de drum clasificate la nivelurile de viabilitate inferioare după deszăpezirea celor de la nivelul I.


Din dotarea formaţiilor de intervenţie nu vor lipsi trusa de deszăpezire şi combatere a lunecuşului (răspânditoarele de materiale chimice şi antiderapante, care vor asigura permanent efectuarea răspândirilor preventive cu prioritate pe drumurile încadrate la nivelul I de viabilitate), utilaje cu lamă , încărcătoare, etc.


Personalul angrenat în acţiunea de intervenţie (coordonare, informare operativă, dirijarea formaţiilor mecanizate, deservirea şi întreţinerea utilajelor, pentru acţiunile de patrulare, deszăpezire sau prevenirea şi combaterea poleiului) va lucra şi după orele de program şi în zilele de sărbători legale, atunci când este cazul, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Formaţia şi grupurile de utilaje vor fi insoţite de autocamioane echipate pentru iarnă (de preferinţă cu dublă tracţiune ), care va transporta rezerva de carburanţi, lubrifianţi, piese de schimb pentru uz curent, precum şi personalul de schimb în anumite situaţii. 


Sediul bazelor, utilajele din dotare, precum şi autovehiculele de dirijare şi control pe teren a acţiunii de deszăpezire se vor dota cu mijloace de comunicare.

IV.  PREVENIREA ÎNZĂPEZIRII ŞI DESZĂPEZIREA DRUMURILOR


Acţiunea de deszăpezire se va face imediat ce a început ninsoarea, pentru a se evita bătătorirea zăpezii pe partea carosabilă din cauza traficului. 


Pentru desfăşurarea operativă a acţiunilor de intervenţie pe timpul iernii este necesară cunoasterea exactă a situaţiei reale de pe teren în care sens se vor efectua revizii (dimineaţa între orele 3 şi 5 şi după amiază între 15 si 17 şi ori de câte ori se consideră necesar) şi totodată se va organiza din timp o reţea de informare care să permită transmiterea acestora în timp util la organele ierarhic superioare, la mass media şi participanţilor la trafic.


Pregătirea bazelor de deszăpezire se va face conform programului şi reglementărilor în vigoare. 


Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu utilaje. Această acţiune se desfăşoară în timpul ninsorilor liniştite sau când viscolele sunt slabe (tăria vântului sub 30 km/oră) iar zăpada spulberată nu poate imobiliza utilajele pe drum. În cazul în care tăria vântului creşte şi zăpada este spulberată, utilajele se vor retrage până la prima localitate sau la baza de deszăpezire, urmând ca acestea să acţioneze când condiţiile climatice o permit.


Pe timp de viscol nu se va acţiona pentru deszăpezire sau patrulare decât

 în situaţii cu totul excepţionale. Atunci când, datorită surprinderii pe drum a unor persoane, autovehicule sau utilaje de deszăpezire, sunt în pericol vieţi omeneşti, se va acţiona în colaborare cu comandamentele judeţene de deszăpezire în vederea acordării primului ajutor persoanelor afectate.


În aceste cazuri, la solicitarea comandamentului judeţean, se va acţiona  numai cu autofreze sau buldoexcavatoare în stare corespunzătoare de funcţionare, având în permanenţă asigurate legatura prin radio sau telefon şi rezerva necesară de carburanţi pentru minim 24 ore de funcţionare.


Formaţia de patrulare (acţionare) va fi însoţită de un autovehicul care transportă carburanţi şi lubrifianţi în cantităţi suficiente pentru a asigura alimentarea pe drum a utilajelor în timpul acţiunii.


Prin îndepărtarea zăpezii de pe platforma drumului se va urmări asigurarea condiţiilor pentru curăţirea completă a părţii carosabile, degajarea acostamentelor şi asigurarea condiţiilor de scurgere a apelor, curăţirea zonei din jurul bornelor kilometrice, a indicatoarelor rutiere şi a zonelor cu parapeţi de siguranţă. 
Deszăpezirea trecerilor la nivel cu calea ferată

În cazul trecerilor de nivel nepăzite, curăţirea zăpezii de către organele feroviare se va face, pe cât posibil, simultan cu cele de întreţinere a drumurilor. 
În situatia în care nu se face curăţirea drumului în zona trecerii de nivel, există pericolul ca autovehiculele să rămână blocate în zăpadă chiar pe trecerea de nivel. Dacă se curăţă mai întâi drumul, pe trecerea de nivel se formează pereţi de zăpadă care pot produce deraierea vehiculelor feroviare. În cazul în care deszăpezirea nu se poate realiza simultan, este necesar ca cel care deszăpezeşte să nu pericliteze circulaţia pe cealaltă cale de circulaţie.                 


În cazul în care prognoza meteorologică generală sau mijloacele de detectare locală indică apariţia poleiului, gheţii sau ninsorii sau în perioada de timp în care se manifestă variaţii de temperatură, se efectuează răspândiri preventive de materiale antiderapante. Pe timp de viscol nu se recomandă răspândirea preventivă, fiind ineficientă.


Urmărirea permanentă a evoluţiei temperaturii este obligatorie, acordând o mare atenţie sectoarelor pe care se formează frecvent polei (poduri, pasaje, viaducte, zone umede cu curenţi puternici, etc.), mai ales când evoluţia situaţiei meteorologice nu este omogenă pe toată lungimea sectorului de drum.

Toate activităţile care privesc acţiunile de combaterea lunecuşului şi deszăpezirii drumurilor pe timp de iarnă, vor fi consemnate într-un  registru numerotat şi ştampilat care se va întocmi şi ţine de către responsabilul cu această acţiune, conform model Anexa nr.6 – Jurnal de activitate pe timp de iarnă, care constituie documentul primar de bază, din "Normativul privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013. La sfârşitul fiecărei zile formularul se semnează de către responsabilul autorizat din partea executantului şi se verifică şi acceptă zilnic sau cel mult la două zile de către reprezentantul autorizat al administratorului drumului.


Personalul angrenat în acţiunea de intervenţie (coordonare, informare operativă, dirijarea formaţiilor mecanizate, deservirea şi întreţinerea utilajelor, pentru acţiunile de patrulare, deszăpezire sau prevenirea şi combaterea poleiului) va lucra şi după orele de program şi în zilele de sărbători legale, atunci când este cazul, în conformitate cu reglementările în vigoare.     

Închiderea temporară a circulaţiei rutiere 


În situaţii deosebite (viscol, polei generalizat, blocaje de maşini, ninsori abundente, etc.) când se impune închiderea temporară a circulaţiei rutiere pe unele sectoare de drum, aceasta se va face numai de către administratorul drumului, la iniţiativa acestuia, a executantului, a organelor de poliţe rutieră şi a comandamentelor judeţene de deszăpezire, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi semnalizarea corespunzătoare.


Atât beneficiarul cât şi executantul vor informa participanţii la trafic asupra situaţiei, cât şi a eventualei variante ocolitoare, dacă este posibilă.


Executantul este obligat să supravegheze permanent drumul şi să participe la deschiderea lui, imediat ce situaţia o va permite, informând permanent beneficiarul asupra situaţiei reale de pe teren.             


La sfârşitul activităţii de iarnă materialele antiderapante rămase neutilizate în depozitele intermediare vor fi adunate de pe zonă şi transportate înapoi la bază.            

V. VERIFICAREA ACTIVITĂŢII DE INTERVENŢIE

Executantul activităţii, împreună cu administratorul drumului, vor urmări şi verifica permanent în teren buna desfăşurare a activităţii de iarnă şi eficientă  acesteia. 

Se vor verifica permanent datele înscrise în documentele de evidenţă  specifice activităţii de iarnă.


Se va verifica zilnic starea de viabilitate a drumurilor pe care s-a intervenit, precum şi sectoarele  care necesită intervenţie.

Pe toată perioada desfăşurării activităţii de iarnă cât şi în faza premergătoare, executantul va avea o bună colaborare cu toţi factorii implicaţi: administratorul drumului, comandamentul de iarnă, poliţia, participanţi la trafic, staţii meteorologice, etc.
VI.  MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII ŞI PSI

Pentru desfăşurarea întregii acţiuni, atât în perioada de iarnă, cât şi în perioada premergătoare, se vor respecta cu stricteţe prevederile din actele normative în vigoare privind protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor.

M.F.C.
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