Anexa 2 
la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud 

nr.58 din 3.04.2013
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

AI INVESTITIEI
“MODERNIZARE  DJ  172,  KM  6+100-10+636, AGRISU DE SUS –

 DN 17” , jud. Bistrita Nasaud, elaborat de SC DRUMEX SRL Cluj Napoca.
PRINCIPALIIINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI 
1. Valoarea totala a investitiei: 
Valoarea totala a investitiei (cu TVA)
          10 220 465 lei

Din care C+M (cu TVA) – lei -  preturi decembrie 2012:              9 144 007 lei

Din care C+M (cu TVA) – euro –  decembrie 2012)                      2 009 672 euro
            ( 1euro   =  4,55 lei -  decembrie 2012)
2. Esalonarea investitiei (1NV/C+M):

                                                   Anul I
                                            9 144 007  lei
3. Durata de realizare:                                                                                6 luni
4. Capacitati

· Lungime carosabil: L = 4192 ml

· Podete: 9 buc.

· Sant pamant: 3944 ml

· Sant protejat: 3255 ml

· Dren longitudinal: 1423 ml

· Rigola ranforsata H=l .25m: 64 ml

· Rigola carosabila: 271 ml

· Rigola U: 166 ml

· Gabioane din piatra bruta: 337ml

· Recalibrare taluz: 585ml

· Parapet L: 66 ml

-    Parapet cu fundatie izolata: 40 ml

-
Drumuri laterale: 18 buc
