                                                               Anexa nr. 2

                                                    la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud 

                                              nr. 134 din 06.11.2015
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind obiectivul
“Modernizare  DJ 172D:  Mureșenii Bârgăului (DN 17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud” 
(„Poarta Transilvaniei”)
Valoarea totală a investiţiei (cu TVA): 346 194 027 mii lei  - preţuri noiembrie 2015     



Valoarea totală a investiţiei (cu TVA): 78 147,636 mii Euro -  preţuri noiembrie  2015     


  

Din care C+M (cu TVA) – 315 992,867 mii lei - preţuri noiembrie 2015     
Din care C+M (cu TVA) – 71 330,218 mii Euro - preţuri noiembrie  2015     

1 Euro = 4,43 lei 

1. Indicatorii priorității de investiție

· Lungime drum județean reabilitat conectat la TEN T - direct 0 km, indirect (conectat la DN17) 79,274 km

· Lungime drum nou construit conectat la TEN T - 0 km

· Populație deservită pe drumul județean DJ172D reabilitat - 29 470 persoane

· Valoare estimată pe km:

· investiție totală (cu TVA): 4 367 056 lei/km -  985 792 Euro/km

· investiție de bază (cu TVA): 3 885 246 lei/km -  877 031 Euro/km

2. Indicatorii proiectului (capacități)

Lungime carosabil:   L = 79,274 km, Pc = 4,00-6,00 m
· Lungime trotuare modernizate/realizate  - 8,322 km

· Lungime pistă de cicliști nouă construită  - 12,819 km

· Stații de transport public, cu alveole- 42 buc.

· Şanţuri și rigole: 102 433 m

· Dren longitudinal: 8 795 m

· Podeţe: 295 buc 

· Ziduri de sprijin (gabioane și ziduri din beton armat):26 537 m

· Amenajare torenți: 15 buc.

· Elemente  destinate siguranței circulației  

· semnalizare verticală (indicatoare): 2 112 buc

· semnalizare cu avertizare luminoasă la treceri de pietoni: 94 buc.

· semnalizare orizontală (marcaje longitudinale): 229,3 km

· parapet de siguranță: 22,827 km.

· Consolidare versanți - 1 719 m

· Poduri: 26  buc.

· 7 poduri noi;

· 12 poduri - reabilitare;

· 5 poduri - reaparații

· 1 pod - amenajare albie;

· 1 pod - fără intervenții
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