                                                                                                         Anexa nr. 2

                                                    la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud 

                                           nr. 88 din 13.07.2018
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului:
„Modernizare DJ173, km 15+245 - 22+000, 

Budacu de Sus - Şoimuş, judeţul Bistriţa-Năsăud”
Valoarea totală a investiţiei 

Valoarea totală a investiţiei (cu TVA):

14.119.315,564 lei  
Valoarea totală a investiţiei (fără TVA): 

11.885.841,868 lei 
                 Din care C+M (cu TVA):  

12.032.681,291 lei

                 Din care C+M (fără TVA):

10.111.496,883 lei 

(în prețuri 16.11.2017, 1 euro = 4,639 lei)
Durata de realizare a investiției :  24 luni 

Capacităţi 

· Lungime: 6.590,20 m
· Viteza de proiectare: 25-40 km/h
· Lățimea părţii carosabile : 6,00 m (2 benzi de circulaţie de 3 m)
· Acostament: 2x(0,75–1,00 m) - acostament 0,5 m + banda de încadrare 0,25 m sau acostament 0,75 m + banda de încadrare 0,25 m
· Drumuri laterale: 19 buc.

· Podeț tubular Ø 500mm: 12 buc.

· Podeț tubular Ø 800mm: 5 buc.

· Podeț tubular Ø 1000mm: 5 buc.

· Reabilitare podeţ existent: 1 buc.
· Accese proprietăţi: plăci din beton armat 52 buc.

· Șanțuri din pământ: 3.022 m
· Șanțuri din beton: 3.871 m
· Rigole carosabile cu plăcuţe armate: 466 m
· Rigole carosabile de acostament: 617 m
· Rigolă ranforsată tip J: 92 m
· Parapet de siguranţă: 1.711 m
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